设备清单

|  |
| --- |
|  **可视对讲系统报价单**  |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 参数 |
| 1 | 数字单元门口机 | FARBELL/泛达、立林、海康 | 台 | 11 | 　 | 　 | 7"LCD液晶屏+机械按键。住户可以远程对讲及开锁。人脸识别开锁，二维码开锁，呼叫远程开锁、IC卡刷卡开锁、密码开锁，可扩展APP蓝牙开锁。主机自动抓拍图片并上传至平台软件及室内机进行保存。卡用容量：无限量。 联网传输方式：TCP/IP； 电源：12V/2A 分辨率：480\*272摄像头像素：130万/200万联网接口：RJ45。传输速率：10M/100M待机电流：≤140mA工作电流：≤230mA待机功耗≤2W，工作功耗≤3W传输速率： 10M/100M。环境温度：-10ºC~+50ºC湿环境湿度：10%~95%外形尺寸：130×353×60mm（宽×高×厚）开孔尺寸：122×340×52mm（宽×高×厚）安装方式：埋墙式 |
| 2 | 挂架 | FARBELL/泛达、立林、海康 | 只 | 11 | 　 | 　 | 配套 |
| 3 | 四口交换机 | TPLINK | 只 | 11 | 　 | 　 | 四口 |
| 4 | 数字门口机专用电源 | FARBELL/泛达、立林、海康 | 台 | 11 | 　 | 　 | 12V、1A对讲设备供电,不含后备电池 |
| 5 | 7寸彩色数字可视分机 | FARBELL/泛达、立林、海康 | 台 | 11 | 　 | 　 | 7寸数字高清屏+触摸按键。具备可视对讲、远程开锁、视频监视、安防报警、呼叫管理中心等基本功能。具备户户对讲、信息发布、留言留影、家庭安防功能，免打扰.防区另配电源 存储器：512M FLASH、128M SDRAM。显示屏：7” TFT-LCD，分辨率800\*480。输入方式：触摸按键输入。网络接口：RJ45。扩展接口：SD卡。电源：12V/2A开关电源。安防接口：有线接入。 操作系统：嵌入式操作系统。通讯方式：TCP/IP。铃声：MP3铃声。视频编码方式：MPEG4。视频码流：<1Mbps。视频编解码能力：30帧。音频编码方式：ADPCM。 |
| 6 | 单门电磁锁 | 国产 | 个 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 门禁专用电源 | 国产 | 台 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 出门按键 | 国产 | 个 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 16口交换机 | 华为 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 标准IC联网门禁发卡器 | FARBELL/泛达、立林、海康 | 个 | 1 | 　 | 　 | 数字联网发卡、删卡使用 |
| 11 | 人脸录入器 | FARBELL/泛达、立林、海康 | 台 | 1 | 　 | 　 | 人脸录入 |
| 12 | 挂壁机柜 | 国产 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 网线 | 普天 | 米 | 1650 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 电源线 | 国产 | 米 | 770 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 电脑 | 联想 | 台 | 1 | 甲供 | 　 |
| 16 | 辅材 | 国产 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 施工费 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 税金 | 9% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |